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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию объекта и проектированию установки подъемника для маломобильных групп населения (МГН)
1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее - ТЗ) определяет требования к выполнению комплекса типа подъемного оборудования для маломобильных групп населения (далее - МГН) и разработке проектной документации, необходимой для последующего монтажа и согласования.

1.2. Заказчик: [наименование организации / ФИО]
1.3. Исполнитель: [наименование проектной организации, имеющей действующий допуск СРО на выполнение проектных работ]
1.4. Работы выполняются на основании договора № ____ от «____» _______ 20___ г.

2. Цели и задачи

2.1. Цель работ - обеспечение доступности объекта для МГН путем установки сертифицированного подъемного устройства (вертикального или наклонного типа, включая лестничные платформы) с соблюдением требований действующих норм и правил.

2.2. Задачи Исполнителя:
· провести натурное обследование места предполагаемой установки;

· определить конструктивные и архитектурные ограничения;

· выбрать тип подъемника и обосновать его параметры;

· разработать проектную документацию в объеме, необходимом для согласования и производства монтажных работ;

· оказать содействие в согласовании документации в уполномоченных органах (при необходимости);

· подготовить комплект документов для последующей постановки подъемника на учет.

3. Нормативная база

Работы выполняются в соответствии со следующими основными нормативными документами (в действующих редакциях):

· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

· СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

· ГОСТ 34682.1-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Часть 1. Лестничные подъемники и платформы с наклонным перемещением»;

· ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением»;

· ГОСТ 34682.3-2020 «Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации»;

· Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об утверждении Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов»;

· Приказ Ростехнадзора от 13.04.2018 № 170 «Об утверждении форм акта технического освидетельствования и заключения по результатам обследования»;

· Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 432-ПП «О перечне видов работ, которые не являются реконструкцией…» (для объектов в Москве);

· Постановление Правительства Москвы от 27.08.2012 № 508-ПП «О порядке согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории города Москвы» (для МКД);

· иные действующие нормативные правовые акты и технические регламенты, применимые к данному виду работ.

4. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

4.1. Заказчик передает Исполнителю следующие документы (при наличии):

· правоустанавливающие документы на объект;

· технический паспорт БТИ (или выписку из ЕГРН с поэтажными планами);

· материалы ранее выполненных перепланировок или реконструкций;

· протокол общего собрания собственников (для МКД, если работы затрагивают общее имущество);

· сведения о технических условиях на электроснабжение (при необходимости).

4.2. При отсутствии каких-либо документов Исполнитель вправе запросить их дополнительно или выполнить обмерные работы самостоятельно.

5. Состав работ по техническому обследованию

5.1. Выезд специалистов на объект - в составе не менее двух инженеров (конструктор и проектировщик).

5.2. Визуальное и инструментальное обследование:
· оценка конструктивной схемы здания в зоне установки;

· выявление дефектов и повреждений несущих и ограждающих конструкций;

· определение геометрических параметров места установки (высота подъема, ширина проходов, уклоны, размеры площадок);

· проверка наличия свободного пространства для зоны маневрирования кресла-коляски (не менее 1,5 × 1,5 м перед платформой);

· анализ путей эвакуации и соблюдения противопожарных требований.

5.3. Фотофиксация - не менее 10 ракурсов зоны установки.

5.4. Предварительный поверочный расчет несущей способности конструкций (при необходимости) для обоснования возможности крепления подъемника.

5.5. Выбор типа подъемника:
· сравнительный анализ вариантов (вертикальный, наклонный (в том числе лестничный));

· обоснование выбранного решения по критериям безопасности, габаритов, бюджета;

· указание требуемых характеристик (грузоподъемность 250–300 кг, скорость ≤ 0,15 м/с, размеры платформы).

5.6. Оформление технического заключения по результатам обследования, содержащего выводы о возможности установки подъемника и рекомендации по месту размещения.

6. Состав работ по проектированию

6.1. Разработка проектной документации в объеме, достаточном для согласования и монтажа:

· пояснительная записка;

· архитектурные решения (планы, разрезы, узлы крепления, схема размещения);

· конструктивные решения (при необходимости - усиление, устройство площадок);

· электротехническая часть (подключение, заземление);

· мероприятия по обеспечению доступности МГН (зоны подхода, поручни, информационные таблички);

· мероприятия по пожарной безопасности (обеспечение эвакуационных путей);

· проект изменения фасада (при наружной установке);

· проект перепланировки (если затрагиваются несущие конструкции или изменяются границы помещений).

6.2. Согласование проектной документации в уполномоченных органах (Мосжилинспекция, Москомархитектура, Роспотребнадзор и др.) - при необходимости и по отдельному поручению Заказчика.

6.3. Подготовка пакета документов для постановки подъемника на учет в Ростехнадзоре:
· сертификат соответствия на выбранную модель;

· паспорт оборудования;

· проект договора на техническое обслуживание.

7. Требования к результатам работ

7.1. Результатом работ являются:

· техническое заключение по результатам обследования;

· проектная документация, согласованная в установленном порядке;

· комплект документов для подачи уведомления в Ростехнадзор;

· рекомендации по монтажу и эксплуатации.

7.2. Документация передается Заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (PDF, DWG).

8. Сроки выполнения работ

8.1. Начало работ - с даты подписания договора и передачи исходных данных.

8.2. Ориентировочные сроки этапов:

· обследование и техническое заключение - 5 рабочих дней;

· разработка проектной документации - 10–15 рабочих дней;

· согласование - 20–45 рабочих дней (в зависимости от объекта).

8.3. Общий срок - не более 60 рабочих дней при отсутствии замечаний согласующих органов.

9. Гарантии

9.1. Исполнитель гарантирует, что проектная документация соответствует требованиям действующих норм и правил, а также техническим условиям завода-изготовителя подъемника.

9.2. Гарантийный срок на выполненные проектные работы - 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки.

10. Порядок сдачи-приемки работ

10.1. По завершении каждого этапа Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки и комплект документации.

10.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает документацию и подписывает акт или направляет мотивированный отказ.

10.3. После устранения замечаний работа считается принятой.
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